**F30 BETL**

**Motor**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo | 3 Cilindros, 4T, SOHC, Refrigerado por agua |
| Cilindrada | 747cc |
| Diámetro x carrera | 65 x 75mm |
| Relación de compresión | 9,4:1 |
| Régimen Máximo | 6000rpm |
| Régimen Mínimo | 850rpm |
| Sistema de Lubricación | Carter húmedo, 2 Lts |
| Relación de mezcla | - |
| Aceite | Yamalube 10W-30, 10W-40 API: SE, SF, SG, SH, SJ |
| Alimentación | Inyección Electrónica de Combustible |
| Alternador | 12V-14Amp. |
| Encendido | TCI (Micro-computadora) |
| Avance de encendido | ATDC 7° ~ BTDC 30° (Microcomputadora) |
| Cebador | Mecánico |
| Arranque | Eléctrico |
| Bujía | DPR6EB-9 |
| Ángulo de giro | 40° En cada dirección |
| Trim | Eléctrico |
| Transmisión | F-N-R |
| Relación de Transmisión | 2,0:1 |
| Acope de hélice | Por estrías |
| Sistema de escape  | Por la hélice |
|  |  |
| Capacidad del depósito de aceite | Carter húmedo, 2 Lts |

[**Dimensiones**](http://www.yamaha-motor.com.ar/fuera-de-borda/4-tiempos-de-0-a-50-hp/f40fets-l/75/ficha##)

|  |  |
| --- | --- |
| Longitud | - |
| Longitud Pata Corta  | - |
| Longitud Pata Larga | 536 mm |
| Longitud Pata Extra Larga | - |
| Peso | - |
| Peso Pata Corta | - |
| Peso Pata Larga | 93 Kg |
| Peso Pata Extra Larga  | - |